Condotto flessibile in alluminio ALDES serie ALGAINE ALU INSO, realizzato con parete esterna in alluminio armato, parete interna in alluminio perforato, interposizione di materassino in fibra di poliestere – spessore 25 mm / densità 14 kg/mc, utilizzato per l’allacciamento finale dei terminali di immissione ed estrazione aria, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di utilizzo:

- reazione al fuoco in Classe 1

- pressione massima di prova 2.000 Pa

- raggio di curvatura 0,6 DN

- temperatura di lavoro -30°C/+115°C

- fornitura in confezioni standard da 10 mt

***Algaine ALU INSO*** *(specificare il diametro)*