Condotti flessibili in alluminio ALDES serie ALGAINE ALU, realizzato con armatura in spirale di acciaio armonico incorporato tra i due strati.

- P max.2000 Pa.

- V max.25 mt/sec.

- Impiego: -30°C/+140°C.

- Classe 1.

- Confezione 10 mt.

***Algaine ALU*** *(specificare il diametro)*