Condotti flessibili in pvc rinforzato con spirale in acciaio armonico ALDES serie ALGAINE PVC ISO, a doppia parete con interposto materassino atermico in lana minerale, classe “1” di reazione al fuoco secondo UNI9177, complete di fascette monofilo stringitubo per fissaggio su raccorderia e condotti in lamiera zincata, fornitura in barre standard da mt.10.

***Algaine PVC ISO*** *(specificare il diametro)*