Condotti flessibili in alluminio ALDES serie ALGAINE ALU ISO, realizzato con isolamento in fibra di poliestere sp.25 mm, densità 18 kg/m3, finitura esterna VAPORBARRIER in alluminio.

- P max.2000 Pa

- V max.25 mt/sec

- Impiego: -30°C/+140°C

- Classe 1

- Confezione 10 mt

***Algaine ALU ISO*** *(specificare il diametro)*