Batterie idroniche **Aldes serie Batterie ad acqua refrigerata** da canale di pre e post riscaldamento

• Sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio

• Cassone in lamiera zincata preverniciato colore bianco

• Isolamento interno con materassino coibente in polipropilene espanso spessore 10 mm

• Bacinella di raccolta condensa in acciaio inox

• Collarini frontali maschio

• Condotto scarico condensa Ø20 mm

• Attacchi idraulici lato «destro» rispetto al flusso dell’aria entrante nella batteria (attacchi idraulici lato «sinistro» disponibili su richiesta)