Batterie idroniche **Aldes serie Batterie ad acqua calda** da canale di pre e post riscaldamento

• Sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio

• Raccordo di adattamento tondo/quadro in lamiera zincata

• Collarini frontali maschio

• Da 150 a 4000 mc/h