Batterie elettriche da canale di pre e post riscaldamento con termostato di sicurezza riarmo automatico e termostato di sicurezza di back-up a riarmo manuale (60°C / 120°C fino a Ø250, oltre 79°C / 113°C)

* Disponibili in 10 taglie con potenza fino a 36kW
* Involucro in acciao zincato
* Resistenza elettrica in acciaio INOX AISI 321 L
* Alimentazione elettrica 230V-50/60Hz o 400V-50/60Hz
* Disponibile fino a 3 stadi
* Grado di protezione secondo la norma EN60529 IP40