Griglia di ventilazione ColorLINE®, per immissione ed estrazione aria, con piastra di design in ABS disponibile in 15 colorazioni o personalizzabile.
- Kit composto da base e placca di finitura colore bianco
- Diametro Ø125mm
- Portata Ø 125 da 45 a 135 mc/h
- Diffusione d'aria regolabile attraverso il cappuccio a scatto sul supporto piastra (incluso)
- Installazione a parete o soffitto
- Compatibile con condotti Optiflex, Minigaine e Algaine