Griglia di ventilazione ColorLINE®, per immissione ed estrazione aria, con piastra di design in ABS disponibile in 15 colorazioni o personalizzabile.  
- Kit composto da base e placca di finitura colore bianco  
- Diametro Ø125mm  
- Portata Ø 125 da 45 a 135 mc/h  
- Diffusione d'aria regolabile attraverso il cappuccio a scatto sul supporto piastra (incluso)  
- Installazione a parete o soffitto  
- Compatibile con condotti Optiflex, Minigaine e Algaine