Ventilatore di estrazione monofase canalizzabile per installazione a soffitto o a parete ALDES serie **EasyHOME AUTO COMPACT**, per il funzionamento in continuo a bassa velocità in sola estrazione.

Possibilità di funzionamento ad una portata BOOST con attivazione mediante commutatore.

Caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- corpo in tecnopolimero

- motore su cuscinetti a sfera

- regolazione della portata attacco cucina – variazione a due stadi

- autoregolazione a portata fissa attacchi bagni

- alimentazione elettrica monofase 230/1/50

- potenza elettrica assorbita 14 W (velocità di punta 26 W)

- dimensioni 460x460x187mm (BxLxH)

- peso 3,6 kg

- nr.4 attacchi di estrazione utilizzabili D80 mm

- nr.1 attacco di estrazione utilizzabile D125 mm

- nr.1 attacco di espulsione D160 mm con adattatore D160-D125

- Commutatore 2 velocità per attivazione velocità BOOST