Ventilatore di estrazione monofase canalizzabile per installazione a soffitto o a parete ALDES serie **EasyHOME HYGRO COMPACT Classic/Premium MW/Premium HP+**, per il funzionamento in continuo a bassa velocità in sola estrazione in base all’umidità rilevata in ambiente dalle bocchette serie Bahia.

Caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- corpo in tecnopolimero

- motore AC 1 velocità (versione Classic), motore EC multivelocità (Premium MW e Premium HP+)

- installazione a soffitto, a parete o a pavimento

- alimentazione elettrica monofase 230/1/50

- potenza elettrica massima assorbita < 35 watt /52W per Premium HP+

- dimensioni 460x460x187mm (BxLxH)

- peso 3,6 kg

- nr.4 attacchi di estrazione utilizzabili D80 mm

- nr.1 attacco di estrazione utilizzabile D125 mm

- nr.1 attacco di espulsione D160 mm

- nr.2 braghe di derivazione D80 mm per arrivare a 6 attacchi (versione Premium HP+ per grandi appartamenti)