Ventilatore di estrazione monofase canalizzabile per installazione a soffitto o a parete ALDES serie **EasyHOME PureAIR**, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- corpo in tecnopolimero

- motore EC a basso consumo

- regolazione automatica della portata di purificazione in funzione della concentrazione di inquinanti (COV, CO2 e Umidità) rilevata dall'unità

- installazione a soffitto, a parete o a pavimento

- alimentazione elettrica monofase 230/1/50

- dimensioni 460x460x187mm (BxLxH)

- peso 3,9 kg

- nr.1 rilevatore di COV/CO2

- nr.3 rilevatori di Umidità Relativa

- attacchi aeraulici calibrati per le estrazioni dalla cucina e dai bagni

- nr.4 attacchi di estrazione utilizzabili D80 mm

- nr.1 attacco di estrazione utilizzabile D125 mm

- nr.1 attacco di espulsione D160 mm