Ventilatore cassonato **Aldes serie EasyVEC Compact Standard**

• Motore AC (50/60 Hz).

• Adatto per installazione in controsoffitto (spessore da 277 mm fino a 465 mm).

• Involucro in lamiera zincata.

• Grande scelta di opzioni e accessori per soddisfare tutte le esigenze: silenziatori, isolamento acustico (doppia parete con 25 mm di isolamento in lana minerale), filtri, piedini antivibranti, manichette flessibili antivibranti, indicatore per la sostituzione dei filtri, pressostato, protocollo Modbus.

Variatore di velocità da prevedere regolare il regime di rotazione del ventilatore.

Disponibile nelle taglie 300, 600, 1000, 2000 e 3000.

Ventilatore cassonato **Aldes serie EasyVEC Compact MicroWatt**

• Motore EC a basso consumo (50/60 Hz).

• 2 modalità di funzionamento:

- pressione costante,

- tramite sonda esterna (segnale 0-10V).

• Adatto per installazione in controsoffitto (spessore da 277 mm fino a 465 mm).

• Involucro in lamiera zincata.

• Grande scelta di opzioni e accessori per soddisfare tutte le esigenze: silenziatori, isolamento acustico (doppia parete con 25 mm di isolamento in lana minerale), filtri, piedini antivibranti, manichette flessibili antivibranti, indicatore per la sostituzione dei filtri, pressostato, protocollo Modbus.

Disponibile nelle taglie 300, 600, 1000, 2000 e 3000.

Ventilatore cassonato **Aldes serie EasyVEC Compact MicroWatt+**

• Motore EC a bassissimo consumo (50/60 Hz).

• 4 modalità di funzionamento:

- pressione regolata per ridurre al minimo i consumi,

- a pressione costante,

- a portata costante,

- tramite sonda esterna (segnale 0-10V).

• Adatto per installazione in controsoffitto (spessore da 277 mm fino a 465 mm).

• Involucro in lamiera zincata.

• Grande scelta di opzioni e accessori per soddisfare tutte le esigenze: silenziatori, isolamento acustico (doppia parete con 25 mm di isolamento in lana minerale), filtri, piedini antivibranti, manichette flessibili antivibranti, indicatore per la sostituzione dei filtri, pressostato, protocollo Modbus.

Disponibile nelle taglie 300, 600, 1000, 2000 e 3000.

Ventilatore cassonato **Aldes serie EasyVEC Standard**

• Motore AC (50/60 Hz).

• Involucro in lamiera zincata.

• Grande scelta di opzioni e accessori per soddisfare tutte le esigenze: silenziatori, isolamento acustico (doppia parete con 25 mm di isolamento in lana minerale), filtri, piedini antivibranti, manichette flessibili antivibranti, indicatore per la sostituzione dei filtri, pressostato, protocollo Modbus.

Variatore di velocità da prevedere regolare il regime di rotazione del ventilatore.

Disponibile nelle taglie 300, 600, 1000, 10000 e 12000.

Ventilatore cassonato **Aldes serie EasyVEC MicroWatt**

• Motore EC a basso consumo (50/60 Hz).

• 2 modalità di funzionamento:

- pressione costante,

- tramite sonda esterna (segnale 0-10V).

• Involucro in lamiera zincata.

• Grande scelta di opzioni e accessori per soddisfare tutte le esigenze: silenziatori, isolamento acustico (doppia parete con 25 mm di isolamento in lana minerale), filtri, piedini antivibranti, manichette flessibili antivibranti, indicatore per la sostituzione dei filtri, pressostato, protocollo Modbus.

Disponibile nelle taglie 300, 600, 1000, 10000 e 12000.

Ventilatore cassonato **Aldes serie EasyVEC MicroWatt+**

• Motore EC a bassissimo consumo (50/60 Hz).

• 4 modalità di funzionamento:

- pressione regolata per ridurre al minimo i consumi,

- a pressione costante,

- a portata costante,

- tramite sonda esterna (segnale 0-10V).

• Involucro in lamiera zincata.

• Grande scelta di opzioni e accessori per soddisfare tutte le esigenze: silenziatori, isolamento acustico (doppia parete con 25 mm di isolamento in lana minerale), filtri, piedini antivibranti, manichette flessibili antivibranti, indicatore per la sostituzione dei filtri, pressostato, protocollo Modbus.

Disponibile nelle taglie 300, 600, 1000, 10000 e 12000.