# INEA EXPERT

Ventilatore di estrazione monofase autonomo per installazione a parete ALDES serie INEA, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

• portata di aria selezionabile tramite pannello di regolazione con schermo LED

• 1 diametro: Ø 100 mm: bagno, WC, lavanderia.

• 1 modalità operative: attivazione della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità giornaliera con timer regolabile

• motorizzazione a bassissimi consumi e basso livello acustico: 90 mc/h portata massima con 27 dB(A) di pressione acustica a 3 metri; assorbimento max 5W

• valvola di non ritorno rimovibile nella parte posteriore dell'estrattore,

• schiuma posteriore per ridurre le vibrazioni ed evitare la formazione di condensa,

• protezione termica integrata,

• materiale: corpo e frontale estetico in ABS di alta qualità

• funzionamento continuo con modalità boost automatica tramite rilevamento dell'umidità:

- l'avvio della modalità boost è automatico quando il livello di umidità ambientale supera il valore di soglia preimpostato, regolabile tra il 60% e il 90%,

- ritardo di avvio: 45 secondi,

- ritorno alla modalità giornaliera temporizzato, regolabile tra 2 e 30 minuti. Dopo essere tornati a un livello di umidità inferiore alla soglia di attivazione l'estrattore funziona per il tempo preimpostato quindi ritorna alla modalità giornaliera.