Ventilatore da canale **Aldes serie IN LINE XSilent**: corpo in acciaio verniciato RAL9010 e girante in ABS. Isolamento acustico e termico: 50 mm in lana di roccia. Motore monofase a 2 velocità. Installazione a canale in qualsiasi posizione. Marcatura CE, certificazione ErP2015 CE 327/2011, certificazione GS.

Diametro 100/125/160 Portata fino a 520 mc/h.

Ventilatore da canale **Aldes serie IN LINE XPro**: corpo e girante in Polipropilene RAL9022. Motore monofase a 2 velocità. Installazione a canale in qualsiasi posizione. Marcatura CE, certificazione ErP2015 CE 327/2011, certificazione GS. Diametro 100/125/160/200/250/315 Portata fino a 2.050 mc/h.

Ventilatore da canale **Aldes serie IN LINE XS**: corpo e girante in ABS RAL9010. Motore monofase a 2 velocità. Installazione a canale in qualsiasi posizione. Marcatura CE, certificazione ErP2015 CE 327/2011, certificazione GS. Diametro 100/125/160/200/250/315 Portata fino a 1.950 mc/h.