Condotto circolare flessibile maschio ALDES serie OPTIFLEX ANTIBATTERICO (bianco), corrugato esternamente e liscio all’interno di colone bianco, costituito in HDPE alimentare (polietilene ad alta densità), con trattamento antibatterico e antistatico, impermeabile ai liquidi, tenuta classe B (UNI EN 12237), diametro esterno 75 mm, diametro interno 63 mm, fornito in bobina da 50 metri comprensiva di otturatori di protezione.

***OPTIFLEX D75 Antibatterico (bianco)***