Condotto circolare flessibile maschio ALDES serie OPTIFLEX ANTIBATTERICO (bianco), corrugato esternamente e liscio all’interno di colore bianco, costituito in HDPE alimentare (polietilene ad alta densità), con trattamento antibatterico e antistatico, impermeabile ai liquidi, tenuta classe B (UNI EN12237), diametro esterno 90 mm, diametro interno 78 mm, fornito in bobina da 50 metri comprensiva di otturatori di protezione.

***OPTIFLEX D90 Antibatterico (bianco)***