**2.** Plenum ripartitore in acciaio per immissione ed estrazione composto da:

- 1 lato con 1 attacco Ø160

- 2 lati con 5 o 10 attacchi ciascuno Ø75 oppure Ø90

- 2 lati estraibili per l'ispezione e la pulizia dei condotti

- Isolamento interno con schiuma acustica

- Il plenum è fornito con un kit di montaggio verticale e orizzontale

**Plenum ripartitore 5 o 10 attacchi – a corpo nr.**