Plenum ripartitore PE per immissione ed estrazione, composto da:

- n.5 attacchi per connessione con Optiflex Ovale (da aprire in opera secondo necessità)

- n.2 attacchi ovali per il collegamento alla centrale di ventilazione tramite i raccordi speciali PE

- n.4 alette perimetrali per il fissaggio del plenum tramite viti

• Costruito in polietilene (PE)

• Raccordi speciali per il collegamento del plenum alla centrale di ventilazione (vedi gli schemi di collegamento in questa pagina)

**Plenum PE Optiflex Ovale**