Valvola di ventilazione circolare regolabile **Aldes serie SR 145** fornibile con dimensioni a partire da DN 100 a DN 200 e con portate da 80mc/h a 190mc/h. Utilizzata in ripresa e in immissione, è adatta a tutte le applicazioni di ventilazione in locali di piccole dimensioni, applicabile sia a soffitto che a muro. Corpo centrale dotato di materiale fonoassorbente per garantire un basso livello sonoro. RAL9003

**SR145 – a corpo nr**